Ufw : un pare-feu

Pour un Raspberry Pi, voir Ufw sur Raspberry Pi : Installer un pare-feu

Pré-requis

Installation

sur un Raspberry Pi, installez par :

pi@framboise:~ $ sudo apt install ufw

Configuration

Autorisez l’accès à http/https pour tout le monde :

...@...:~$ sudo ufw allow http
...@...:~$ sudo ufw allow https

Autorisez l’accès SSH :

...@...:~$ sudo ufw allow ssh

Activez le pare-feu :

...@...:~$ sudo ufw enable

Vérifiez que tout est ok avant de continuer :

...@...:~$ sudo ufw status
Status: active
To Action From
-- ------ ----
80 ALLOW Anywhere
443 ALLOW Anywhere
22/tcp ALLOW Anywhere
80 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
443 (v6) ALLOW Anywhere (v6)
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

Utilisation

Désinstallation

Voir aussi

(fr) http://Article

Basé sur << Article >> par Auteur.