Le RaspBerry Pi : aspects matériels

Le RaspBerry Pi est un PC de la taille d'une carte de crédit, avec une connectique riche :

hdmi,audio/vidéo,ethernet,usb,gpio (pour piloter des appareils ou des capteurs).Le modèle actuel est le Raspberry Pi 4 Raspberry Pi 4 , ainsi qu'un modèle économique (Raspberry Pi Zero) Raspberry Pi Zero

Caractéristiques (Raspberry Pi 4) ProcesseurBroadcom BCM2711, ARM Cortex-A72 quad core 1.5 GHzGPUVideoCore VIRAMLPDDR4 1Go, 2Go ou 4Go Lecteur de cartemicro SD pour le système d'exploitation et le stockage de donnéesPort micro HDMi1port USB Type-C1port USB 3.02port USB 2.02Carte réseauEthernet Gigabit avec PoEWi-Fi802.11b/g/n/acBluetooth5.0Port caméraCSIPort affichageDSIAudio jack3.5 mmSystème d'exploitationLe Raspberry Pi supporte :Raspbian, une version adaptée de Linux Debiand'autres systèmes : Pidora, OpenElec, RaspBMC, RISC OS, Arch Linux... et même Windows 10
Toute une communauté s'est créée autour du Raspberry Pi, inventant :

de nombreuses applications peu coûteuses :serveur dédié (serveur de fichiers accessible par wifi)Domotique : piloter tout l'électroménager depuis le réseau par des serveurs Raspberry Pietc.des trucs et astucesdes pluginsetc.

Compatibilité

Le Raspberry appartient au monde Linux, son système d'exploitation étant une version adaptée de Debian.

Il s'insère donc parfaitement dans un réseau comportant des machines Linux ou Windows.

Le Raspberry 4 est compatible avec :

les modèles précédents de Raspberry, que ce soit au niveau logiciel ou au niveau physiqueWindows 10

Pré-requis

Un Raspberry Pi avec son boîtier et son alimentation 5V 3A en USB-C compatible avec la Raspberry Pi 4.Une carte micro SD, classe 10 de 16Go au moinsUn adaptateur micro-SD / USB pour la brancher sur un PCun câble Ethernet pour mettre le Raspberry Pi en réseau en le branchant sur un routeur (une box le plus souvent)Et facultativement :

un câble Micro-HDMI vers HDMIun clavierune sourisun écran (avec entrée HDMI)un PC (de préférence sous Linux mais possible sous Windows)	Le Raspberry Pi utilise une carte µSD comme disque dur pour le système d’exploitation (le plus souvent, Raspbian).

Installation

Les Raspberry Pi sont livrés vierges de tout système d'exploitation et de tout dispositif de stockage.

C'est à l'utilisateur :

de choisir et d'installer le système d'exploitation qu'il veut (la plus grande majorité sont des systèmes Linux)de choisir la carte micro-SD (16 Go minimum conseillés).	Nous utiliserons Raspbian, un système basé sur la distribution Debian. Sa version actuelle est baptisée Stretch (version 9.X) Nous supposons que nous n'avons ni écran ni clavier ni souris à brancher sur le Raspberry Pi. Nous travaillerons donc depuis un PC du réseau, via SSH.
Continuer en allant à : Installer un Raspberry Pi sans écran ni clavier (headless)

Configuration

Utilisation

Voir aussi

(fr) http://Article

Basé sur << Article >> par Auteur.