Qestions / Réponses

Linux

Installez

nicolas@chateau:~$ sudo apt install libcanberra-gtk*

Windows

On peut télécharger les ISO de Windows 7-8.1 ou 10 depuis le site de Microsoft

voir l'article de tech2tech télécharger les iso de windows 7-8.1 ou 10 depuis le site de microsoft

Tenter un point de restauration d'avant la panne ?

Sinon essayer de les récupérer avec : Recuva.
Une fois récupérées, les placer dans le dossier images de “Mes documents”

Pour ceux qui ont Windows 7 : Panneau de configuration -> Affichage / modification des paramètres d'affichage case orientation, choisissez paysage.

Essayer Ctrl+Flèche du haut/bas ou Ctrl+Alt+Flèche du haut/bas ou Ctrl+AltGr+Flèche du haut/bas |

Smartphone

Voir Les smartphones sous android et https://communaute.sosh.fr/t5/Trucs-Astuces-des-Soshers/Ton-Truc-%C3%A0-toi-Changer-de-smartphone-sans-perdre-de-donn%C3%A9es/td-p/1764494, en particulier la réponse de AiM-hAsH

Langages supportés par codebutton2

Voir geshi

SSH

Supposons que vous soyez connecté via SSH à un Raspberry Pi avec l'utilisateur piSi vous lancez une application graphique avec sudo (par exemple sudo geany), l'erreur suivante se produira:

pi@framboise:~ $ sudo geany
X11 connection rejected because of wrong authentication.
Unable to init server: Impossible de se connecter : Connexion refusée
Geany: cannot open display

Solution

avant le sudo geany, exécutez :

pi@framboise:~ $ sudo xauth merge ~/.Xauthority
pi@framboise:~ $ sudo geany

Voir aussi

(en) http://(fr) http://www.comment-economiser.fr/