Connexion à Internet

La connexion à Internet passe par un fournisseur d'accès à Internet.

Elle utilise de nombreux moyens de télécommunication :

filaire (réseau téléphonique à bas débit ADSL ou xDSL, câble coaxial, fibre optique, courant électrique porteur CPL)ou sans fil (Wifi, Wimax, Internet par satellite, 3G…).

Matériel

Freebox RevolutionFreebox serverFreeplayerRouteur TL-mr3020Routeur TpLink TL-MR3020 : Guide d'installation rapideRouteur TpLink TL-MR3020 : Guide utilisateurArcher MR400 : Routeur TpLink 4G LTE, Wi-Fi double bande AC 1200

Logiciels

Les connexions Internet filaires à haut débit (“box”, ADSL ou câble coaxial) sont reconnues automatiquement par Ubuntu.

Dans les autres cas, vous devrez probablement paramétrer manuellement votre connexion. Ubuntu intègre plusieurs outils pour vous faciliter la tâche.

(solution recommandée).Rejoindre un réseau sans filLes modems sous UbuntuPlus d'informations sur la connexion à Internet

Tutoriels

Se connecter à Internet avec une clé 4G et partager cette connexion Se connecter à Internet avec une clé 4GComment partager la connexion d'une clé 4GInstaller et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-MR3020 + Huawei E3372Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372Installer et configurer sa mini-box 4G : TP-Link TL-WR902AC + Huawei E3372Comment configurer des serveurs virtuels à l'aide d'un routeur WiFi TP-Link (nouvelle interface utilisateur bleue) : https://www.tp-link.com/fr/support/faq/1106/

Voir aussi

(fr) http://

Basé sur << Article >> par Auteur.