Préparation de la carte µ-SD pour un Raspberry Pi

Introduction

Pré-requis

Première étape :

Sur un PC, lancez Raspberry Pi Imager : créez votre carte SD pour le Raspberry PiRetirez la carte µSD du PC

Autres étapes

Remettez la carte µSD sur le PCRepérez le nom de la carte :

...@...:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
...
sde 8:64 1 59,6G 0 disk
├─sde1 8:65 1 256M 0 part /media/USER/boot
└─sde2 8:66 1 3,5G 0 part /media/USER/rootfs

Les partitions de votre carte apparaissent dans les derniers résultats :dev/sde1 : boot, montée en /media/USER/bootdev/sde2 : rootfs (racine du futur Raspberry Pi), montée en /media/USER/rootfsActivez le serveur SSH en créant un fichier ssh vide dans la partition boot :

...@...:~$ touch /media/USER/boot/ssh

Au démarrage, le Raspberry Pi recherche ce fichier ; s'il le trouve, il active SSH puis supprime le fichier.
Connexion de Raspbian à votre réseau WiFi au premier démarrage : créez (dans la partition boot) le fichier /media/USER/boot/wpa_supplicant.conf :

country=fr
update_config=1
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
scan_ssid=1
ssid="NomDeReseauWifi"
psk="MotDePassePourWifi"
}

Renseignez :

ssid : nom du réseau sans filpsk : mot de passe de connexion au réseau sans filDémontez et retirez la carte µSD

Conclusion

Raspbian est installé sur la carte µSD et prêt.

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) http://Article

Basé sur << Article >> par Auteur.