Windows 7 sur une clé usb

Sources :

Rendre la clé bootable

Le mieux, sous seven, est de le faire à la main.

Pour cela, ouvrir ine invite de commande (Touche windows+R) et faire successivement :

diskpart
DISKPART> list disk

pour savoir quel est l'indice est la clé USB ; le repérer par la taille.

DISKPART> select disk n
DISKPART> clean
DISKPART> create partition primary
DISKPART> format fs=fat32 quick
DISKPART> active
DISKPART> assign
DISKPART> exit

<note tip>

n = indice de la clé USB fourni par list diskclean supprime la table de partition de la cléactive rend la nouvelle partition bootableassign lui donne une lettre</note>

Copier le CD d'installation de Windows sur la clé

De retour à l’invite, il suffit de recopier le contenu du DVD d’installation sur la clé :

Insérer le CD d'installation de Windows dans le lecteur CDInsérer la clé (4Go minimum pour un seven complet) dans un port USB.En principe, on est toujours dans une invite de commande. Taper (modifier les unités si besoin) :

xcopy d:\ f:\ /e /f

D: étant l'unité du lecteur CDF: étant celle de la clé USBet valider. <note tip>Si on n'est plus dans une console, on peut taper directement cette commande dans le champ de recherche ouvert par Windows+R.</note>

Puis un boot et c’est bon.