Mettez à niveau les informations de votre FAI

Si les informations de votre FAI ne sont pas détectées par le routeur, vous pouvez les mettre à niveau comme ceci :

Téléchargez sur votre ordinateur le dernier fichier de mise à niveau du FAI à partir de la page d'assistance https://www.tp-link.com.Connectez-vous sur http://tplinkmodem.net avec le mot de passe du routeur.Onglet Avancée, cliquez sur Réseau > Mise à niveau ISP.Cliquez sur Feuilleter pour localiser et sélectionner le fichier téléchargé.Cliquez sur Mettre à jour.	Si vous ne parvenez pas à vous connecter à Internet après la mise à jour vers la dernière version, contactez le support technique.Si les paramètres de votre FAI ne sont toujours pas détectés après la mise à niveau, reportez-vous à Créer un profil de connexion pour ajouter un nouveau profil de connexion Internet

Voir aussi

(en) //www.tp-link.com/us/user-guides/Archer-MR400_V3/

Basé sur << Archer MR400 V3 User Guide >> par tp-link.com.