Proxy DNS Acrylic : un serveur DNS pour Windows

Acrylic agit comme un serveur DNS pour Windows.

Il est open source, gratuit sous licence GPL (GNU General Public License).

Pré-requis

Installation

Télécharger l'installateur sur la page http://mayakron.altervista.org/wikibase/show.php?id=AcrylicHome en cliquant sur le bouton :

Double-cliquez sur le fichier Acrylic.exe et cliquez sur le bouton Next.

L'installation nécessite les droits d'administrateur
Lisez et acceptez la licence en cliquant sur I Agree

Cliquez sur Install

Configuration

Ouvrir le fichier hosts d'acrylic :

Ajoutez à ce fichier votre entrée Wildcard

par exemple 127.0.0.1 *.apps-domain-name.com
Redémarrez le service acrylic (menu démarrer stop service puis start service)

Modifiez les propriétés de votre carte réseau de manière à ce que 127.0.0.1 soit votre DNS primaire

Testez votre paramétrage :

ping toto.apps-domain-name.com

Utilisation

Désinstallation

Voir aussi

(en) dns(fr) dns

Contributeurs principaux : id.

Basé sur <Titre original de l'article> par <Auteur Original>.