Se connecter à Internet avec une clé 4G et partager cette connexion

Je n’ai pas jugé utile de vous le dire, mais sachez que j’ai récemment déménagé (Youpi ! On est content pour toi ^^). J’habite toujours à Orléans, mais dans un quartier totalement différent (beaucoup plus calme et plus récent). Malheureusement pour moi, dans ce nouveau quartier, la Fibre n’est pas encore installée (dans 6 mois paraît-il…).

En attendant, il a bien fallu que je trouve une alternative, car le débit de ma connexion ADSL est vraiment très médiocre (environ 7 Mbit/s et quel que soit l’opérateur). J’ai donc regardé si mon logement était proche d’une antenne 4G à l’aide du site Cartoradio.fr et bingo ! L’antenne la plus proche se situe à moins de 300 mètres de mon logement.

Je me suis donc empressé de souscrire à un forfait mobile Free à 15,99 € avec Internet illimité en 4G (ou 100 Go pour les non abonnés Freebox). Après quelques tests de débits plutôt convaincants (environ 50 Mbit/s), j’ai commandé une clé 4G Huawei E3372 et un petit routeur TP-Link TL-MR3020 pour partager la connexion entre mes différents appareils.

Pré-requis

un PC équipé d’une carte ou d’une clé Wi-Fiun routeur 4Get clé 4G

Première étape

L’installation et l’utilisation d’une clé 4G est un vrai jeu d’enfant. Dans un premier temps, il faut loger la carte SIM fournie par l’opérateur dans le compartiment pour carte SIM de la clé.

Autres étapes

Connexion directe

Voir Se connecter à Internet avec une clé 4G

Partager la connexion

Connexion :Sur le côté du routeur, à côté du port Ethernet, positionnez le bouton sur 3G/4GAlimentez le routeur sur une prise secteur ou via un port USB de votre ordinateurConnectez votre clé 4G sur le port USB du routeurDepuis votre PC, connectez-vous au point d’accès Wi-Fi du routeur. Pour vous aider, le SSID et le mot de passe sont inscrits sur le côté du routeur. À noter que vous pouvez également vous servir du bouton WPSDans votre navigateur Web, entrez l’adresse du routeur http://192.168.0.254/ pour accéder à l’interface d’administrationTapez l’identifiant et mot de passe (par défaut : admin et admin)Dans l’onglet Wireless, modifiez les paramètres Wi-Fi. Vous pouvez par exemple changer le SSID et le mot de passe Wi-Fi d’origine

Conclusion

Il ne vous reste plus qu’à partager le mot de passe Wi-Fi avec votre famille ou vos amis.

Problèmes connus

Voir aussi

(fr) https://www.justgeek.fr/se-connecter-a-internet-avec-une-cle-4g-56051/(fr) https://www.justgeek.fr/comment-partager-la-connexion-de-votre-cle-4g-56093/(fr) https://lecrabeinfo.net/se-connecter-a-internet-dongle-cle-usb-3g-4g-sans-box-sans-wifi-en-vacances-en-france-et-etranger.html(fr) https://lecrabeinfo.net/creer-sa-propre-box-4g.html(fr) https://lecrabeinfo.net/installer-configurer-mini-box-4g-lte-tp-link-tl-wr902ac-huawei-e3372.html(fr) https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-modem-usb-lte-4g-installer-firmware-hilink-routeur-firmware-stick-modem.html

Basé sur << Comment se connecter à Internet avec une clé 4G ? >> par justgeek.fr.